[Введите название записи]







**GF21 мини автомобильный GPS противоугонный трекер**

А суть в том, что находясь в любой точке земного шара Вы всегда в курсе, что происходит у Вас за спиной.

- Акустический контроль помещений. Звоним = слушаем
- Звуковая сигнализация. При появлении звука = трекер звонит хозяину
- Запись голоса на карту памяти и стирании инфо с неё
- Дистанционный контроль разряда аккумулятора
- Гео локация = Вы всегда знаете где находится автомобиль или другой транспорт
- Комплектуется приложением с установкой Гео зон, оповещением о начале движения и другими разнообразными фишками
- Удалённое управление, включение, выключение [трекера](https://vizir-company.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=282) SMS командами
- Миниатюрные размеры шпионского жучка - трекера - сравнимы со спичечным коробком.
- Непревзойдённое качество звука
- Афигенно долгая автономная работа
Короче, [трекер](https://vizir-company.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=282) - блеск! Последний писк технической моды в области скрытого наблюдения.

Двусторонний вызов: номер адресной книги. Звонки с пользователями.
Дистанционный мониторинг: высокочувствительный микрофон, который в реальном времени отслеживает окружающий звук.
Интеллектуальное энергосбережение: вовремя отключите / включите GPS и загрузку данных.
Мобильная клиент / компьютерная сервисная платформа, режим мульти-контроля.

**Инструкция по эксплуатации**

Платформа отслеживания: **www.365gps.com**
Приложение для Android: **GPS365**
Приложение для iOS: **GPS365**
Идентификатор входа: **номер IMEI (15 цифр)**
Пароль по умолчанию: **123456**

Подготовка перед использованием

1. Подготовьте нано-сим-карту, которая совместима с сетью 2G GSM, если для новой сим-карты требуется 24 часа для ее правильной активации; также необходимо отключить PIN-код SIM-карты
2. Откройте GPRS и Caller ID Показать сервис SIM-карты

Включение

Вставьте нано-сим-карту в слот для сим-карты трекера (отсутствует выравнивание углов для сим-карты и слота), кнопка включения - черная кнопка рядом со слотом для сим-карты

**Включить** : длительное нажатие в течение 3 секунд
**SOS** : длительное нажатие в течение 3 секунд в режиме включения
**Выключить** : длительное нажатие в течение 1 секунды (с SIM-картой).
**Выключить** : длительное нажатие в течение 3 секунд (без SIM-карты).

Логин аккаунта

На каждом устройстве есть наклейка, 15-значное число - это номер IMEI, идентификатор входа.
Откройте приложение 365GPS:

**Логин** : номер IMEI (15 цифр),
**Пароль** : 123456

Светодиодные индикаторы

**Красный** : аккумулятор, медленный нормальный, быстро разряженный аккумулятор, яркий при зарядке
**Желтый** : GSM, медленный нормальный, сигнал быстрого поиска, яркий нет сим карты
**Синий** : GPS, медленный нормальный, быстрый поиск, яркий получить GPS без сим карты

СМС команды

**000** # номер # номер # номер # (связывание трех телефонов)
**111** Запись голоса по TF-карте с 10-минутной паузой
**222** Запись голоса по TF-карте с 10-минутной паузой, автоматическая запись снова через 10 минут при наличии любого голоса
**333** Активированный голосом обратный вызов на номера привязки
**444** Удалить все содержимое памяти
**555** Отключить все функции
**666** Виброзвонок SMS на номер привязки
**777** Виброзвонок вызов на номера привязки
**888** Воспроизвести запись памяти --- для этого требуется динамик
**999** Расположение координат SMS

СМС операции

Запросить номер IMEI: "**imei#**"
Восстановить пароль по умолчанию: "**pwrst**"
Восстановить заводские настройки: "**1122**"
Установить интервал загрузки: "**time#minute**" (диапазон минут 1-120 минут); "**md#second**" (второй диапазон 10-60 секунд)
Индикатор вкл. / выкл.: "**LED#on**, **LED#off**"
Настройки APN: "**APN#parameter#account#password#**"
Дистанционный перезапуск: "**sysrst**"
Вибрация: "**6666#on#** / **6666#off#**"
Изменить IP-адрес: "**domain # IP # Port ID #**"
Время пакета вибрации: **heartbeat#No.#(no.=second)**

**Официальное уведомление**: эта разработка продукта используется только для охраны персонала, компании и транспортного парка.
Пожалуйста, соблюдайте национальные законы и правила страны.

Характеристики:
Номер модели: GF-21
Материал: пластик
Размер: 2,6x1,3x4,3 см
Батарея: встроенная аккумуляторная батарея 5 В 350 мАч
Цвет: черный
Зарядка Вход: 5 В
Частота связи: 850/900/1800/1900 МГц
Режим позиционирования: WIFI + LBS + GPS
Рабочая температура: -20-85 ° C

FAQ

**Как пользоваться GPS трекером?**a) Подготовьте нано-сим-карту, которая совместима с сетью 2G, и откройте службу GPRS (очень важно, потому что GPS-трекер работает только с 2G). Если новая SIM-карта, для правильной активации потребуется 24 часа;
также необходимо отключить PIN-код сим-карты - очень важно, так как для сим-карты необходимо открыть GPRS-Интернет, используйте данные о местоположении для загрузки через Интернет на наш сервер.
б) Вставьте нано-сим-карту в слот трекера (отсутствует выравнивание углов для сим-карты и слота)
в) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить трекер, подождите, пока желтый светодиод медленно мигает.
г) Загрузите наше приложение 365GPS, идентификатор входа: 15 цифр IMEI на трекере, пароль: 123456
д) Испытание в открытом открытом небе будет полезно для получения спутникового сигнала GPS и точности определения местоположения.

**Где кнопка питания?**Кнопка питания: рядом с гнездом для сим-карты

**Что означают светодиодные фонари?**
Красный: емкость аккумулятора
Синий: сигнал GPS
Желтый: сигнал GSM
Быстрое мигание: средний поиск сигнала (быстрое среднее снижение мощности)
Медленное мигание: значит, нормально, работает правильно
Всегда включен:
Красный всегда включен - в режиме зарядки
Желтый всегда включен -
а: сим-карта не установлена
б: вы неправильно подключаете к сим-карте

**Желтый (оранжевый) светодиод всегда горит?**
Сначала - ваша сим-карта поддерживает сеть 2G GSM? И есть ли услуга 2G в вашем доме сейчас? В трекере работает только сим-карта, совместимая с 2G, это самое главное! Сим-карта 2G - Да! Если желтый индикатор всегда горит, значит, вы неправильно и плотно подключаете сим-карту, выньте ее и вставьте снова. Или вы попробуете другую новую сим-карту в нее. Желтый светодиод мигает нормально, пожалуйста, сделайте желтый светодиод мигать.

**Включите устройство, все индикаторы мигают, дисплей приложения: в автономном режиме, адрес - Китай?**
1) Китайским адресом является наша компания, мы проверяли этот GPS-трекер перед отправкой вам, пожалуйста, не беспокойтесь о отображении китайского адреса - это означает, что тест трекера работает и работает правильно.
2) Если ваша сим-карта совместима с 2G, желтый светодиод быстро мигает
3) Вы не удалили PIN-код своей сим-карты, поместили сим-карту в мобильный телефон, отключили PIN-код и снова вставили сим-карту в трекер.
4) Если вы уже отключили PIN-код, желтый светодиод продолжает быстро мигать - это проблема с APN, вы не используете APN оператора SIM в нашем списке серверов, это команда SMS для установки APN:
Настройка APN:
«APN # параметр # account # password #» (если пароль учетной записи отсутствует, заполнять не нужно.)
(Например, есть Holland Mobile APN: KPNMobile, текстовое сообщение: APN # KPNMobile #)
Отправьте текстовое сообщение: Параметр APN # на номер сима в трекере, ответит вам: успешно установлено. Пожалуйста, попробуйте, спасибо.

**Как я узнаю, что связь с трекером подключена?**
Отправьте SMS-сообщение: imei # со своего мобильного телефона, отправленного на номер трекера. Вы получите SMS-ответ:
359339075000 \*\*\* (15 цифр, номера)
Примечание: отправьте SMS на номер сим-карты, удалите код страны: +39 / +44 / +49 ..., оставьте только номер телефона

**Как установить номер голосового монитора и как он работает?**
Способ 1: APP - Dial Back - Pickup Tel, установите номер своего мобильного телефона.
Трекер позвонит на ваш телефон, вы можете ответить или отклонить звонок. - Это значит, что он успешно устанавливается.
В следующий раз: ваш телефонный звонок напрямую на трекер, он ответит автоматически, не нужно устанавливать заново.
Способ 2: отправьте SMS-команду «Monitor#your mobile number#» на номер телефона сим-карты в GPS-трекере.

**Как использовать Диктофон?**
Метод 1: APP диктофон: Голос - нажмите синий значок, загрузить 15 секунд рекордер
Способ 2: Диктофон TF-карты - Сначала: отправьте номер телефона 000 #, привязав свой номер телефона к устройству.
SMS: 111 - запись 10 минут паузы
222 - запись голоса с 10-минутной паузой, автоматическая запись 10 минут снова, если есть голос, каждый раз 10 минут, отмена отправки SMS 555

**Как использовать координаты SMS / Отслеживать с помощью SMS не APP?**
СМС координата СМС команда: 999, тогда вы получите ссылку на карту Google, откройте ссылку, чтобы получить местоположение.
1) Координаты SMS работают только тогда, когда трекер включен и подключен к серверу, если устройство выключено или не открывает сервис GPRS или не в кредит - не может успешно получить координату SMS.

**Как управлять многими устройствами из 365GPS в одной учетной записи / ID группы учетной записи Creat Admin?**
1) Нажмите кнопку в левом верхнем углу плюс
2) Создайте новый логин (6-12 символов), введите IMEI и пароль второго устройства, чтобы добавить их в одну группу.
3) Выйдите из первого устройства и войдите
Приложение снова:
Идентификатор входа: используйте созданный вами идентификатор
Пароль: такой же, как у первого устройства (по умолчанию 123456)
3) Нажмите на значок средней части головы, чтобы увидеть список всех устройств в этой группе ID

<http://lyvi.ru/p-33006721214>

<https://habr.com/ru/post/465841/>

<http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/ardupilot-gps/gps-glonass-mt3333>

<https://docviewer.yandex.ru/view/2602944/>